采购文件补遗书(第1号)

岔河镇“雪亮”工程，户外LED显示屏采购需求

1.所投显示屏采用高刷模组，在不降低灰阶的前提下，刷新率≧3840Hz，保证拍照或摄象时无网纹干扰等现象。

2.所投LED显示屏须具有中国国家强制性产品3C认证证书，证书复印件并加盖原厂公章。

3.所投LED显示屏须经过国家GB/T2423.3-2008测试标准，在温度为80℃的通电状态下保证24H应工作正常，产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在湿度为85%的通电状态下保证160H应工作正常，提供LED显示屏经CNAS、CMA、MRA认可的检测报告复印件并加盖原厂公章。